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云南省县级应急广播系统平台及终端设备
测试方案




























[bookmark: _Toc528571184][bookmark: _Toc308480189][bookmark: _Toc513148690][bookmark: _Toc308479835][bookmark: _Toc528571489]一、概述
1.1 [bookmark: _Toc241596813][bookmark: _Toc528571490][bookmark: _Toc308480190][bookmark: _Toc528571185][bookmark: _Toc308479836][bookmark: _Toc513148691]编写目的
本文档描述了云南省县级应急广播系统中，县级应急广播平台、县级终端设备的测试的内容、流程、方法和要求，作为系统功能和性能检测的依据，该文档的目的主要有：
1、 明确测试目的、内容和测试流程；
2、 明确测试环境，包括：测试的软硬件环境和系统安装部署情况；
3、 确定测试方案与测试要求，测试的方法和步骤。
1.2 [bookmark: _Toc528571186][bookmark: _Toc513148692][bookmark: _Toc528571491]管理办法
1、有意向参与测试的企业，请于2020年7月10日前完成测试并取得测试报告。为保证测试顺利进行，请提前向测试机构咨询报名。相关测试机构要根据报名企业数量抽签决定测试顺序。
2、检测工作分为两部分：功能对接测试、技术指标测试；先进行功能对接检测，功能测试通过后，再进行技术指标测试。本轮每家企业只安排一次测试，检测顺序以抽签顺序为准；为避免信号干扰，每次入场仅限一家。检测期间如需要技术咨询，安排专人答疑。
3、测试报告有效期：本次测试出具的测试报告，适用于云南省内应急广播项目招标。后续技术方案如调整后需增加测试项目的，则统一组织重新测试。
4、欲参与测试厂家须自行准备便携式调频广播发射机，用于调频台站适配器功能的测试。
1.3 [bookmark: _Toc528571492][bookmark: _Toc513148693][bookmark: _Toc528571187]测试依据
本测试遵循、引用以下标准规范：

GD/J 079-2018 应急广播系统总体技术规范
GD/J 080-2018 应急广播系统资源分类及编码规范
GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范数字签名
GD/J 082-2018 应急广播消息格式规范
GD/J 083-2018 应急广播平台接口规范
GD/J 084-2018 中波调幅广播应急广播技术规范
GD/J 085-2018 模拟调频应急广播技术规范
GD/J 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范
GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范
GD/J 088-2018 县级应急广播系统技术规范
GD/J 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范
1.4 测试内容
本测试包括两个方面：县级应急广播平台测试、县级应急广播终端设备测试。
县级应急广播平台测试：待测县级平台与检测机构搭建的符合全国应急广播总体规划及应急广播技术标准规范的云南省级应急广播测试平台成功对接后，进行相关的功能与性能测试。
县级应急广播终端设备测试：待测终端设备与检测机构搭建的符合全国应急广播总体规划及应急广播技术标准规范的云南县级应急广播测试平台成功对接后，进行相关的功能与技术指标测试。
[bookmark: _Toc308479837][bookmark: _Toc528571189][bookmark: _Toc528571494][bookmark: _Toc308480191][bookmark: _Toc513148695]二、平台测试概述
[bookmark: _Toc528571495][bookmark: _Toc528571190][bookmark: _Toc513148696][bookmark: _Toc308480192][bookmark: _Toc308479838]2.1 系统结构
县级应急广播系统建设是云南省应急广播体系建设的重要组成部分，一般由县、乡、村三级前端、传输覆盖网和公共终端组成。
县级应急广播系统作为应急广播的重要环节，受县级应急广播平台控制和调度，负责将县平台发送的应急广播消息经各级前端转换、适配封装和调制后，通过有线、地面数字、调频、IP、4G等通道将应急广播传输覆盖指令发送到接收终端，激活终端播出应急广播节目。县、乡、村前端应可通过话筒等方式接入本地发布需求，乡、村前端应具备应急广播传输覆盖网无线通道的应急广播消息接入和响应能力。
[bookmark: _Toc528571496][bookmark: _Toc528571191][bookmark: _Toc513148697]2.2 测试环境
按照应急广播系统总体技术思路要求，根据云南已经建设完成的村级应急广播器材（标准化终端）实际情况，测试环境包括：上级应急平台系统、被测县级应急广播系统、标准化终端以及应急广播安全签名服务系统四部分组成。其中，被测县级应急广播系统包括县级应急广播平台和多类型应急广播终端，测试环境架构如下图所示：

图1 测试环境
测试环境主要组成部分包括：
1. 应急广播测试系统：包括省级应急广播测试平台、县级应急广播被测平台、应急广播回传检测系统组成。
2. 县级应急广播被测平台：为各个厂家提供的被测试的县级应急广播平台，与省级应急广播测试平台对接。数字签名和验签采用应急广播安全签名服务系统，省级应急广播测试平台模拟省级平台对县级应急广播平台软件接口规范进行符合性验证，对数据格式、数据内容、签名信息进行验证，被测试的县级应急广播平台可以完成相应的功能测试。被测试的县级应急广播平台含前端系统，前端系统接口、控制协议应符合国家应急广播相关标准控制通信协议；前端系统输出的指令和音频需可以唤醒标准化终端，指令格式见对应的标准规范要求。
3. 标准化终端：指拟在云南省招标采购选用的应急广播器材，包括应急广播/台站适配器、多模收扩机和多模音柱。
4. 应急广播安全签名服务系统：本测试环境主要提供签名验签服务。
[bookmark: _Toc528571192][bookmark: _Toc513148698][bookmark: _Toc528571497]2.3 测试组网
县级应急广播平台是县级应急广播系统的枢纽，具有接收省级平台的应急广播消息并进行向下级转发或县域播发，同时能够承担本级应急广播的播发，对县域应急广播系统进行管理，能够起到平战结合、高效发布的重要作用。
待测的县级应急广播平台与云南省级应急广播测试平台依据GD/J 083-2018《应急广播平台接口规范》通过IP方式，被测县级应急广播平台应能够正确响应云南省级应急广播测试平台的指令，标准化终端/被测终端应能够正确接收指令并做正确响应，县级平台的回传监测系统应能够正确接收回传的状态信息。
[image: ]图2 测试框架
   备注：DVB-C和DTMB测试流程一样，都是TS流测试。
[bookmark: _Toc513148699][bookmark: _Toc528571193][bookmark: _Toc528571498][bookmark: _Toc241596825]2.4 测试目标
模拟实际应急事件发布流程，对县级应急广播平台软件和关键终端设备进行符合性验证，对联动过程中的传输协议、数据格式、数据内容、签名信息进行验证，验证被测终端设备的协议符合性，同时验证被测系统/设备在接收到指令后是否进行了正确响应。对应急广播平台不同的传输覆盖手段、不同制式的全覆盖系统的发布及时性和准确性进行评估。
此次测试是对县级应急广播系统的平台软件、关键终端设备的主要功能、输入输出接口进行统一要求和验证，促进不同品牌设备的互联互通互换。













[bookmark: _Toc528571499][bookmark: _Toc528571194][bookmark: _Toc513148700]三、平台测试内容
2 [bookmark: _Toc528571500][bookmark: _Toc528571195][bookmark: _Toc513148701]
3 
3.1 资源编码设置
    平台测试以云南文山州马关县为例（实际测试中会根据需求发生变化），涉及到的行政区域编号、平台及消息适配器编码如表1及表2所示：
表1 行政区域编码
	区域级别
	区域名称
	区域编码（不足12位末尾补零）

	省
	云南
	530000000000

	县
	文山州马关县
	532625000000

	镇
	文山州马关县八寨镇
	532625102000

	村
	文山州马关县八寨镇八寨村村委
	532625102101




表2 应急广播平台、县级广播平台及消息适配设备编码
	区域级别
	资源名称
	资源类型名称
	资源类型码
	资源子类型名称
	资源子类型码
	资源编码

	省
	区（省）级应急广播测试平台
	通用平台
	0101
	本级
	01
	F25300000000000101010101

	县
	应急广播回传测试系统
	大喇叭系统
	0314
	本级
	01
	F45326250000000314020102

	县
	马关县全覆盖系统
	大喇叭系统
	0314
	应急广播适配器
	02
	F45326250000000314010201

	村
	马关县八寨镇八寨村村委
	大喇叭系统
	0314
	应急广播适配器
	02
	F65326251021010314020202

	村
	马关县八寨镇八寨村村委收扩机
	大喇叭系统
	0314
	终端
	04
	F65326251021010314010401

	村
	马关县八寨镇八寨村村委音柱
	大喇叭系统
	0314
	终端
	04
	F65326251021010314020402


注：依据GD/J 080-2018《应急广播系统资源分类及编码规范》进行编码。
3.2 [bookmark: _Toc528571196][bookmark: _Toc513148702][bookmark: _Toc528571501]平台测试连接图
平台联动测试，主要测试省级应急广播测试平台到县级应急广播平台的信息交互。参与本次测试的厂家负责提供县级应急广播平台软件，与省级应急广播测试平台对接。省级应急广播测试平台模拟省级平台对县级应急广播平台软件接口规范进行符合性验证，对数据格式、数据内容、签名信息进行验证。平台联动测试连接图如下所示。


图3 平台接口规范测试连接图
3.3 [bookmark: _Toc528571197][bookmark: _Toc513148703][bookmark: _Toc528571502]平台基本功能要求
参与本次测试的厂家负责提供县级应急广播平台，与检测机构搭建的符合全国应急广播总体规划及应急广播技术标准规范的云南省级应急广播测试平台及标准化终端对接，完成功能测试。
对县级应急广播平台进行测试时，县级应急广播平台通过标准的适配协议对被测前端设备下达指令，并通过标准化终端测试设备的响应进行测试。
表3 平台基本功能
	序号
	检测项目
	技术要求

	1 
	平台用户界面
	支持B/S架构，可以通过浏览器远程登录管理和信息的展示。当运维管控工具需要升级时，远程客户端无需更新软件,采用LINUX系统。

	
	
	可设置个人用户名及密码登录，支持图片验证登录功能。一级（功能模块）标签须在首页全部显示，下级菜单能够在首页上展开，可进行图片验证，防止恶意登录.

	2 
	信息接入
	县平台能在省平台上、下线；心跳包可通过省平台监测,心跳间隔20秒。

	
	
	具备县级应急信息源的应急信息、上级应急广播平台的应急广播消息的接入、验证和播发反馈等功能。

	3 
	信息处理
	具备对接入的应急信息和应急广播消息依据标准数据协议规范进行信息解析和存储功能。

	
	
	具备通过系统界面、短信等进行信息提示和声光报警功能。

	4 
	信息制作
	具备自动文转语功能，将应急广播文本内容（汉字）转换成语音文件。

	
	
	具备根据播发需求、播发策略生成应急广播信息的功能。
支持多个文件上传到平台，可自动检测文件的类型，文件大小。

	
	
	支持多文件广播（单个文件、多个文件音频文件组合广播），
同时音频文件广播码率可配置（支持常用编码码率如32、 64、96、128、256Kbps等），且可进行按次播放和随机播放

	5 
	审核播发
	具备应急广播信息审核功能，对制作的应急广播节目审核。

	6 
	广播功能
	可管理和控制云南已经建成的应急广播适配器、音柱和收扩机；分区域广播，可根据区域进行播放不同音频的广播内容。
广播类型分为系统演练、模拟演练、实际演练、应急广播和日常广播。事件级别分为一般、较大、重大、特别重大四个级别；播发结束的广播消息会保存在历史记录中，并可查询。

	
	
	地图广播支持在地图选框选区域进行广播，并支持圈选、框选、多边形进行区域选择

	
	
	县平台能够主动将应急广播消息播发状态上报至省平台：省平台下发一条未到播出时间的应急广播播发请求，县平台能将等待播发的播发状态上报至省平台。

	
	
	当前时间为播发开始时间，县平台能将播发中的播发状态上报至省平台。当前时间为播发结束时间，能够返回播发成功的状态；省应急广播平台下发一条过期的播发任务，县平台能将未处理的播发状态返回给省平台。

	
	
	省平台下发取消某条应急消息播发的请求后，县平台能将对应消息的播发取消并上报取消状态，并且本消息的状态要根据实际合理变化。

	
	
	县平台收到省平台播发状态查询指令后，能够将对应消息的播发状态上报至省平台。

	7 
	资源管理
	通过平台可查看应急广播适配器正在广播状态、区域逻辑码、音量大小等信息；可查看终端设备信号强度、广播状态、频率等的实时参数（符合GD/J 079-2018《应急广播系统总体技术规范》）；可查看应急广播适配器下可管理的音柱数量；具备资源类型及资源编码设置功能。

	8 
	
	设备自动注册：未注册设备连接平台后，应该具备自动上报功能，平台审核信息合法后，可注册到平台

	
	
	媒资管理，根据用户需求增加不同分类，然后用户将不同资源放入不同分类下方便管理和查找（例如：农业宣传、道德法制）

	9 
	资源调度
	可直观查看平台下属范围内各级平台的运行情况，下发的任务的效果评估信息、告警统计实时报表、设备播发列表、历史播发信息。

	
	
	具备调度预案管理功能，可根据事件级别、发布需求和资源状况，生成资源调度预案，可维护修订预案内容。

	
	
	具备调度预案管理，查看所有等待调度、正在发布的应急广播消息状态，以及历史发布的调度预案信息，具备监控应急广播消息传输状态功能。

	
	
	平台资源动态调度： 支持对平台资源（包括：URL、PID等）进行动态调度。有广播任务时动态调度空闲的资源，广播完成后自动及时的释放资源，以供其它广播使用。

	10 
	效果评估
	具备应急广播消息播发过程和播发结果监测功能，及时向县级应急信息源及上级应急广播平台反馈播发结果。

	
	
	具备实际播发效果数据收集分析功能，可对应急广播消息的发布覆盖率、发布时效等指标进行评估，形成效果评估报告。
对最近下发的任务的完成情况跟时效情况进行评估。可切换折线图，柱状图，可以下载图片等。

	
	
	可按设备类型和行政级别分别对设备进行IP/4G在线率的统计

	11 
	GIS地图
	可在离线GIS地图上正确显示终端的位置；在离线GIS地图上可查询终端实时状态（符合GD/J 079-2018《应急广播系统总体技术规范》）

	
	
	能显示乡镇级/村级终端回传，且能明显区分。

	12 
	运维管理
	所有通过应急广播适配器播放的广播（手机语音、手机短信、话筒（IP话筒）、U盘、线路输入、IP(TS)、DTMB/DVB-C、FM接收信号)录音存储，通过平台可随时播放录音。

	
	
	服务器热备份功能，当一台管理服务器出现故障时，应用可自动连接到其他服务器继续工作，服务器切换不影响广播。

	
	
	平台告警：具备平台告警功能（如：环境监测、服务器主要进程、流媒体异常等），告警规则和内容可配置

	
	
	县级应急广播平台播发记录综合管理功能
演练计划制定及管理功能，并根据计划执行应急演练功能
系统运行参数的配置管理功能
系统操作人员、角色、权限的配置管理功能
系统操作日志的记录和查询功能
系统数据库的定期备份、故障恢复等功能
系统运行状态监控功能，对系统的关键进程、设备和网络的运行状态进行实时监控，出现故障可及时报警

	13 
	应急广播协议
	符合GD/J 079-2018《应急广播系统总体技术规范》、GD/J 082-2018 《应急广播消息格式规范》、GD/J 083-2018 《应急广播平台接口规范》



3.4 [bookmark: _Toc528571503][bookmark: _Toc528571198][bookmark: _Toc513148704]平台基本性能
表4 平台基本性能测试表
	序号
	检测项目
	技术要求

	1 
	I级应急信息的应急广播平台自动播发响应时长
	＜10秒

	2 
	应急信息并行接入能力
	≥6路

	3 
	并行播发能力
	≥2路

	备注
	根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，预警级别划分为I、II、III、IV四个等级。
播发时长是指县级应急广播平台完整接收应急信息后，到向传输覆盖网发出应急广播消息的完成。





3.5 [bookmark: _Toc513148705][bookmark: _Toc528571504][bookmark: _Toc528571199]平台扩展功能
表5 平台扩展功能
	序
号
	检测项目
	技术要求

	1 
	IP/4G音频播发
	支持平台对IP/4G设备直接下发音频广播。

	2 
	视频监控扩展
	可通过平台查看监控点位录像视频。

	
	
	可通过平台查看监控点位回传的实时视频（海康威视、大华等视频流）。

	3 
	设备拓扑管理
	实时显示在网所有设备的拓扑结构和线路状态，如果设备离线或者异常，可以实时的发出告警。拓扑界面中可直接查看和管理设备的详细信息。

	4 
	图文视频功能
	支持下发应急视频、图片和文字应急广播，可在可视终端（自备）上播放应急视频、图片和滚动字幕内容。

	
	
	支持下发文字应急广播，文本信息可在户外LED大屏(自备）展现。

	5 
	


手机APP应急广播
	支持安卓和IOS 系统移动端软件

	
	
	支持通过手机APP直接连接平台，具有地图显示终端设备，查看参数的设置和开关机状态、接收频率等工作状态的监测。

	
	
	支持手机APP发布文本信息，

	
	
	支持手机APP 音源文件发布，播放手机内部音频文件、发布实时语音喊话

	
	
	支持可对广播录音进行回放、实时监听正在播放的广播

	6 
	安全播出
	应急广播播控台支持指纹解锁。

	
	
	应急广播播控台支持人脸识别，人脸识别反应时间小于2秒。

	7 
	自动巡检功能
	支持地图自动巡检功能，平台支持基于离线GIS地图指定区域开启设备自动巡检功能。

	8 
	运行监控
	平台和手机APP可查看实时监控服务器CPU、内存、流量等指标。

	9 
	播放评估功能
	支持对广播数量/级别等分别以柱状图，饼状图等显示

	
	
	支持对不同类型终端进行 4G/IP在线率离线率实时统计

	
	
	支持对实时广播滚动显示，实时统计每条广播的覆盖率，响应时效

	10
	大屏展现功能
	大屏服务器开机后屏幕能自动布置大屏，无需手动

	
	
	广播状态能直观看到县级/乡镇广播下发情况，且能实时看到终端接收上级广播的响应情况（飞线/以及终端响应后图标闪动），可显示在设备在线情况。可以支持对设备统计的聚合显示功能。

	
	
	实时弹幕：当平台存在告警、本级广播、上级广播等消息时，大屏地图上需要进行实时弹幕滚动提醒。 

	11
	4G终端网络状态监测
	具备对终端设备4G网络状态、网络信号强度、是否允许使用网络、是否连接网络、设备是否获取IP等状态的获取并显示

	12
	平台数据备份功能
	系统数据安全备份，具备定期备份、手动备份数据库，且保存时间不小于1年

















4、 [bookmark: _Toc528571200][bookmark: _Toc528571505]终端设备检测内容
4 [bookmark: _Toc528571201][bookmark: _Toc528571506]
4.1 [bookmark: _Toc528571202][bookmark: _Toc528571507]设备基础功能检测内容
1、 县级应急广播适配器

	
	序号
	检测项目
	技术要求

	技术指标
	1
	射频接收范围
	DTMB：47MHz～862MHz
DVB-C：115MHz～858MHz
FM：76MHz～108MHz，连续可调，步进0.1MHz，可存储。

	
	2
	信噪比
	≥60dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）

	
	3
	频率响应
	 40Hz～15kHz (±0.5dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu                                                                                                                                                                                                                                                                   

	
	4
	谐波失真
	≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）

	设备接口
	5
	IP数据口1
	1) RJ45,10/100Mbps自适应。
2) 可接收IP应急信息。

	
	6
	IP数据口2
	1) RJ45，10/100Mbps自适应。
2) 具有WEB网管，能显示设备详细参数并可设置可保存，支持WEB升级功能。
3) 可回传设备参数。

	
	7
	音频线路接口
	RCA莲花母座，2路输入，1路输出

	



系统功能
	8
	本地广播
	支持本地音源广播，包括U盘（MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，可通过按键选择播放曲目或进行上下曲选择。

	
	9
	定时广播
	可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择U盘、调频接收、线路输入。

	
	10
	终端远程控制
	可对音柱、收扩机等终端进行远程开关机控制、分区域控制、时钟校准、回传参数设置、资源编码设置、音量调节。

	
	11
	数据回传
	适配器能主动通过网络向县级平台上报开停播信息

	
	
	
	适配器能通过网络向县级平台发送心跳数据包

	
	12
	播出存储
	可将应急广播播出循环存储。存储介质为TF卡，存储卡容量不少于16G。

	
	13
	音频编解码
	MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC音频解码，MP3音频格式编码，解码输出音质清晰、流畅。

	
	14
	广播协议
	符合GD/J 079-2018《应急广播系统总体技术规范》、GD/J 086-2018《有线数字电视应急广播技术规范》、GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》、GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》

	
	15
	电话应急广播
	具有白名单功能，电话广播支持至少256个白名单。

	
	
	
	具备授权电话号码与乡镇级区域匹配配置的功能。

	
	
	
	适配器处于日常广播模式时，电话应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。



2、 [bookmark: _Toc528571508][bookmark: _Toc528571203]乡镇级应急广播适配器
	
	序号
	检测项目
	技术要求

	技术指标
	1
	射频接收范围
	DTMB：47MHz～862MHz
DVB-C：115MHz～858MHz
FM：76MHz～108MHz，连续可调，步进0.1MHz，可存储。

	
	2
	信噪比
	≥60dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）

	
	3
	频率响应
	40Hz～15kHz (±0.5dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）

	
	4
	谐波失真
	≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）

	设备接口
	6
	IP数据口1
	3) RJ45,10/100Mbps自适应。
4) 可接收IP应急信息。

	
	7
	IP数据口2
	4) RJ45，10/100Mbps自适应。
5) 具有WEB网管，能显示设备详细参数并可设置可保存，支持WEB升级功能。
6) 可回传设备参数。

	



系统功能
	8
	应急广播响应
	可接收IP、DTMB/DVB-C、FM、4G应急广播信息，能正确解析并响应，并通过调频转发到终端设备。

	
	9
	优先级播出处理
	支持优先级判断（上级应急广播>本地紧急广播（电话和话筒）>日常广播

	
	10
	数据回传
	可将设备工作状态、应急广播消息响应情况、设备主要参数可通过有线IP和无线4G网络回传到监控平台。回传信息至少包括：开关机，音量，接收状态，DTMB/DVB-C、FM接收频率、场强，本机编码等。

	
	11
	播出存储
	可将应急广播播出循环存储。存储介质为TF卡，存储卡容量不少于16G。

	
	12
	设备唤醒
	县级平台发布应急广播消息通过IP、DTMB/DVB-C、FM、4G方式，四种方式均能唤醒应急广播适配器。

	
	13
	音频编解码
	MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC音频解码，MP3音频格式编码，解码输出音质清晰、流畅。

	
	14
	广播协议
	符合GD/J 079-2018《应急广播系统总体技术规范》、GD/J 086-2018《有线数字电视应急广播技术规范》、GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》、GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》

	
	15
	4G接收
	可接收平台下发广播消息

	
	16
	远程转发控制
	支持县级平台控制，满足以下需求：
1.日常/应急开停播功能
2.分区广播
3.时钟校时（本机和终端）
4.设置回传参数、回传周期（本机和终端）
5.设置资源编码（本机和终端）



3、 调频台站适配器
	
	序号
	检测项目
	技术要求

	设备接口
	1
	IP数据口1
	RJ45,10/100Mbps自适应。
可接收IP应急信息。

	
	2
	IP数据口2
	RJ45，10/100Mbps自适应。
具有WEB网管，能显示设备详细参数并可设置可保存，支持WEB升级功能。
可回传设备参数。

	
	3
	音频线路接口
	RCA莲花母座，2路输入，1路输出

	
	4
	USB接口
	2.0以上标准，接口类型：USB TypeA

	
	5
	电源接口
	具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断，具备断电直通功能

	



系统功能
	6
	本地广播
	支持本地音源广播，包括U盘（MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，可通过按键选择播放曲目或进行上下曲选择。

	
	7
	定时广播
	可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择U盘、调频接收、线路输入。

	
	8
	终端远程控制
	可对音柱、收扩机等终端进行远程开关机控制、分区域控制、时钟校准、回传参数设置、资源编码设置、音量调节。

	
	9
	数据回传
	适配器能主动通过网络向县级平台上报开停播信息

	
	
	
	适配器能通过网络向县级平台发送心跳数据包

	
	10
	播出存储
	可将应急广播播出循环存储。存储介质为TF卡，存储卡容量不少于16G。

	
	11
	音频编解码
	MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC音频解码，MP3音频格式编码，解码输出音质清晰、流畅。

	
	12
	广播协议
	具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范；
符合GD/J 079-2018《应急广播系统总体技术规范》、GD/J 086-2018《有线数字电视应急广播技术规范》、GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》、GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》

	
	13
	音频切换功能
	调频台站适配器切换功能测试时，首先由FM发射机播出正常播出信号（信号源由组织测试方提供），适配器检测到应急信号后，自动将FM发射机正常播出信号切换至应急信号，应急信号结束后启动恢复到正常播出信号

	
	14
	安全签名
	预留硬件方式进行安全加密；
1）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能；
2）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能

	
	15
	应急处理功能
	支持应急广播节目的接收和存储、解码
支持应急广播指令的接收和存储、分析

	
	16
	RDS输出功能
	具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口

	
	17
	电话应急广播
	具有白名单功能，电话广播支持至少256个白名单。

	
	
	
	适配器处于日常广播模式时，电话应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。



4、 音柱
	
	序号
	检测项目
	技术要求

	技术指标
	1
	射频接收范围
	DTMB：47MHz～862MHz
DVB-C：115MHz～858MHz
FM：76MHz～108MHz，连续可调，步进0.1MHz，可存储

	
	2
	音频功放信噪比
	≥60dB

	
	3
	音频功放频率响应
	±0.5dB(80Hz~12.5kHz)

	
	4
	音频功放谐波失真
	≤1%

	
	5
	无线FM接收电平
	≥30dBμV

	
	6
	音频功放额定输出有效值功率
	≥25W

	设备接口
	7
	IP数据口
	1) RJ45，10/100Mbps自适应。
2) 具有WEB网管，能显示设备详细参数并可设置可保存，支持web升级功能。
3) 可回传设备参数。

	系统功能
	8
	应急广播响应
	可接收有线IP、DTMB/DVB-C、FM、4G应急广播信息，能正确解析并响应。

	
	10
	优先级播出处理
	1) 应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播。
2) 相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出。
3) 高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。

	
	11
	数据回传
	可将设备工作状态、应急广播消息响应情况、设备主要参数回传到监控平台。回传信息至少包括：开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码等。

	
	12
	设备唤醒
	县级平台或乡镇平台发布应急广播消息通过IP(TS)、DTMB/DVB-C、FM、4G方式，四种方式均能唤醒音柱。

	
	13
	音频解码
	MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC音频解码，解码输出音质清晰、流畅。

	
	14
	4G接收
	可实现4G接收平台下发广播消息

	
	15
	远程控制
	支持接收上级指令，满足以下需求：
1.日常/应急开停播功能
2.时钟校时
3.设置回传参数、回传周期
4.设置资源编码



5、 [bookmark: _Toc528571204][bookmark: _Toc528571509]收扩机
	
	序号
	检测项目
	技术要求

	技术指标
	1
	射频接收范围
	DTMB：47MHz～862MHz
DVB-C：115MHz～858MHz
FM：76MHz～108MHz，连续可调，步进0.1MHz，可存储。

	
	2
	音频功放信噪比
	≥60dB

	
	3
	音频功放频率响应
	±0.5 dB(80Hz~12.5KHz)

	
	4
	音频功放谐波失真
	≤1%

	
	5
	无线FM接收电平
	≥30dBμV

	
	6
	音频功放额定输出有效值功率
	≥50W

	设备接口
	7
	IP数据口
	RJ45，10/100Mbps自适应。
具有WEB网管，能显示设备详细参数并可设置可保存，支持WEB升级功能。

	系统功能
	8
	应急广播响应
	可接收IP、4G、DTMB/DVB-C、FM应急广播信息，能正确解析并响应。

	
	10
	优先级播出处理
	1) 应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播。
2) 相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出。
3) 高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。

	
	11
	数据回传
	可将设备工作状态、应急广播消息响应情况、设备主要参数回传到监控平台。回传信息至少包括：开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码等。

	
	12
	设备唤醒
	县级平台或乡镇平台发布应急广播消息通过IP、DTMB/DVB-C、FM、4G方式，四种方式均能唤醒收扩机。

	
	13
	音频播放
	USB接口；支持MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC音频解码，解码输出音质清晰、流畅。

	
	14
	4G接收
	可实现4G接收平台下发广播消息

	
	15
	远程控制
	支持接收上级指令，满足以下需求：
1.日常/应急开停播功能
2.时钟校时
3.设置回传参数、回传周期
4.设置资源编码



4.2 [bookmark: _Toc528571511][bookmark: _Toc528571206]设备扩展功能检测内容
功能扩展项

	序号
	检测项目
	技术要求

	1
	适配器4G广播
	县级、乡镇级适配器具备通过有线IP或4G接收音频流后能够实现音频解码、指令转发，输出音质要求清晰、流畅

	2
	终端4G广播
	音柱、收扩机具备通过有线IP或4G接收音频流后能够实现音频解码、输出功能，输出音质要求清晰、流畅

	3
	应急广播适配器：话筒无声音自动关闭功能
	适配器本地开启话筒通道广播，一定时间（可设）内检测不到话筒声音，主动停播该本地广播。

	4
	应急广播适配器：失锁检测功能
	上级信号失锁报警（DTMB、DVB-C、FM、IP服务器、回传服务器等失锁连接异常），设备液晶告警提示、并可指定短信负责人进行短信告警提示。

	5
	应急广播适配器/音柱/收扩机：4G终端网络状态监测
	具备4G网络状态、网络信号强度、是否允许使用网络、是否连接网络、设备是否获取IP等状态的获取并显示，并支持接收平台指令强制设备退网并重新连接等高级诊断功能。

	6
	应急广播适配器：
视频解码
	具备对DTMB、DVB-C等TS通道的视频解码。

	7
	应急广播适配器：
ASI流兼容支持
	支持ASI接口的TS流输入输出，用以兼容广播电视网络

	8
	应急广播适配器：
并行接收支持
	具备DVB-C、DTMB通道并行接能力

	9
	应急广播信号视频检测功能
	HDMI音视频输出接口，接电视机，方便检测应急广播信号检测展示

	10
	台站适配器报警功能
	接收到有效的应急信息后提示报警功能，如果收到的是语音则在监听喇叭自动播出



4.3 [bookmark: _Toc528571521][bookmark: _Toc528571216]终端设备功能测试方法
将待测试设备与测试平台按下图连接，进行综合测试。    
[image: ]
测试方法：
由采购人搭建测试平台与传输链路，根据国家应急广播技术规范，发送应急广播指令、应急广播音频，要求投标产品能正确解析并响应。测试产品包括：应急广播适配器1个、台站适配器1台，音柱1个，收扩机1个以及配套的设备间连接线和接收天线等。测试参数预设如下：
· DTMB发射机发射频点：698MHz
FM1发射频点：88MHz
FM2发射频点：94MHz
县级IP适配器地址：192.168.100.100:7102
回传IP地址：192.168.100.100:7202
设备回传方式：有线IP和手机模块（在WEB网管实现手动切换选择）
回传协议：TCP协议
· 按照GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》由县级平台下发应急广播消息。设备参照消息格式接收、解析并响应。
应急广播消息覆盖资源代码：F-资源级别识别码-地区编码-资源类型码-资源类型顺序码-资源子类型码-资源子类型顺序码
设备行政区域编码设置： 
	文山州马关县
532625000000
	八寨镇
532625102000
	八寨村村委
适配器：532625102101
	八寨村村委
收扩机：532625102101

	
	
	
	八寨村村委
音柱：532625102101


广播类型：应急广播或日常广播
控制PID：0x21(县级平台)
应急音频节目号：465(县级平台节目1)和470(县级平台节目2)
应急音频PID:0x0031(县级平台节目1)和0x0032(县级平台节目2)
应急广播消息级别：1级（县级平台节目1）和2级（县级平台节目2）
要求实现功能：
1) 县级平台或乡镇平台发布应急广播消息通过DTMB、DVB-C、FM、IP/4G方式。四种方式均能唤醒应急广播适配器、音柱和收扩机。
2) 县级平台同时发布不同应急广播消息优先级信息，测试优先级抢断功能，应急广播适配器、音柱和收扩机根据优先级处理规则应能实现优先发布。
· 被测设备按照GD/J 079-2018《应急广播系统总体技术规范》，向监控平台回传实时数据（间隔30秒），监控平台接收并显示该数据，向评委展示应急广播适配器、收扩机及音柱实时回传的主要参数。
· 按照GD/J 086-2018《有线数字电视应急广播技术规范》、GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》和GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》传输应急广播消息，实现如下操作：
1) 上级平台播发时，上级平台控制县级适配器下发指令（TS和FM），乡镇级适配器应接收并解析指令，封装为RDS指令后本机调频发出（也支持依托村级调频广播发射机输出调频信号），终端接收、解析并响应。
2） 行政村本级播发时，村级应急广播适配器生成RDS编码数据，通过本机调		频输出（也支持依托村级调频广播发射机输出调频信号），终端接收、		解析并响应。可对音柱、收扩机等终端进行远程开关机控制、分区域控		制，音量调节。
3） 终端可直接接收县级平台的DVB-C、DTMB和FM信号，实现远程开关机控制、分区域控制，音量调节。
➢按照GD/J 079-2018《应急广播系统总体技术规范》由县级平台下发IP应急	广播消息：
1）乡镇级适配器应能在连接网络（有线/无线4G）后自动连接到平台并注		册到服务器，接收并解析指令，封装为RDS指令后本机调频发出（也支		持依托村级调频广播发射机输出调频信号），终端接收、解析并响应。
2）终端设备应能在连接网络（有线/无线4G）后自动连接到平台并注			册到服务器，接收、解析指令并响应。
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